**Oznaczenie sprawy PN/1/2014** **Załącznik nr 3**

**STANDARDY ZIMOWEGO ODŚNIEŻANIA DRÓG**

**NA TERENIE GMINY JELEŚNIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Stan-dard** | **Opis standardu** | **Dopuszczalne odstępstwa od standardu** | |
| **po ustaniu opadów śniegu** | **od stwierdzenia występowania zjawisk** |
| 1 | I | Jezdnia czarna   * Sucha * Mokra   Przejezdność całodobowa  Po przejechaniu pługu nie pozostaje warstwa śniegu | Dotyczy jezdni i poboczy  - luźny - 2 godz.  - błoto pośniegowe - 4 godz.  - zajeżdżony - nigdy  - zaspy - nigdy | - gołoledź - 2 godz.  - szron - 2 godz.  - szadź - 2 godz.  - pośniegowa - 4 godz.  - lodowica - 4 godz. |
| 2 | II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości  Jezdnia posypywana na całej długości  Po przejechaniu pługu nie pozostaje warstwa śniegu | - luźny - 4 godz.  - błoto pośniegowe - 6 godz.  - zajeżdżony - występuje  (cienka warstwa nieutrudniająca ruchu) | - gołoledź - 3 godz.  - szron - 3 godz.  - szadź - 3 godz.  - pośniegowa - 4 godz.  - lodowica - 4 godz. |
| 3 | III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.  Jezdnia posypywana na:  - skrzyżowaniach z drogami  - skrzyżowaniach z koleją  - odcinkach o pochyleniu > 4%  - przystankach autobusowych  - innych miejscach ustalonych przez UG  Po przejechaniu pługu nie pozostaje warstwa śniegu | - luźny - 6 godz.  - zajeżdżony - występuje  - zaspy, języki śniegowe:  - lokalnie - 6 godz  Utrudnienie dla samochodów osobowych | W miejscach wyznaczonych:  - gołoledź - 5 godz.  - szron - 5 godz.  - szadź - 5 godz.  - pośniegowa - 6 godz.  - lodowica - 5 godz. |
| 4 | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości,  Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.  Po przejechaniu pługu nie pozostaje warstwa śniegu | Dotyczy jezdni i poboczy  - luźny - 8 godz.  - zajeżdżony - występuje  - języki śnieżne - występują  - zaspy - do 8 godz.  Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych:  - gołoledź - 8 godz.  - pośniegowa - 10 godz.  - lodowica - 8 godz. |
| 5 | V | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony, co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.  Po przejechaniu pługu nie pozostaje warstwa śniegu | Dotyczy jezdni i poboczy  - śnieg luźny - 16 godz.  - zajeżdżony - występuje  - nabój śnieżny - występuje  - zaspy - występują  Do 24 godz.  Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych:  - gołoledź 8 godz.  - pośniegowa |
| 6 | VI | Jezdnia zaśnieżona.  Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. | - śnieg luźny - występuje  - zajeżdżony - występuje  - nabój śnieżny - występuje  - zaspy - występują  Do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych:  - wszystkie rodzaje śliskości |