**Oznaczenie sprawy PN/2/2014** **Załącznik nr 4**

**STANDARDY ZIMOWEGO ODŚNIEŻANIA DRÓG**

**NA TERENIE GMINY JELEŚNIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Stan-dard** | **Opis standardu** | **Dopuszczalne odstępstwa od standardu** |
| **po ustaniu opadów śniegu** | **od stwierdzenia występowania zjawisk** |
| 1 | I | Jezdnia czarna* Sucha
* Mokra

Przejezdność całodobowa Po przejechaniu pługu nie pozostaje warstwa śniegu | Dotyczy jezdni i poboczy- luźny - 2 godz.- błoto pośniegowe - 4 godz.- zajeżdżony - nigdy- zaspy - nigdy | - gołoledź - 2 godz.- szron - 2 godz.- szadź - 2 godz.- pośniegowa - 4 godz.- lodowica - 4 godz. |
| 2 | II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypywana na całej długościPo przejechaniu pługu nie pozostaje warstwa śniegu | - luźny - 4 godz.- błoto pośniegowe - 6 godz.- zajeżdżony - występuje(cienka warstwa nieutrudniająca ruchu) | - gołoledź - 3 godz.- szron - 3 godz.- szadź - 3 godz.- pośniegowa - 4 godz.- lodowica - 4 godz. |
| 3 | III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.Jezdnia posypywana na:- skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją- odcinkach o pochyleniu > 4%- przystankach autobusowych- innych miejscach ustalonych przez UGPo przejechaniu pługu nie pozostaje warstwa śniegu | - luźny - 6 godz.- zajeżdżony - występuje- zaspy, języki śniegowe:- lokalnie - 6 godzUtrudnienie dla samochodów osobowych | W miejscach wyznaczonych:- gołoledź - 5 godz.- szron - 5 godz.- szadź - 5 godz.- pośniegowa - 6 godz.- lodowica - 5 godz. |
| 4 | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości,Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Po przejechaniu pługu nie pozostaje warstwa śniegu | Dotyczy jezdni i poboczy- luźny - 8 godz.- zajeżdżony - występuje- języki śnieżne - występują- zaspy - do 8 godz.Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych:- gołoledź - 8 godz.- pośniegowa - 10 godz.- lodowica - 8 godz. |
| 5 | V | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony, co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.Po przejechaniu pługu nie pozostaje warstwa śniegu | Dotyczy jezdni i poboczy- śnieg luźny - 16 godz.- zajeżdżony - występuje- nabój śnieżny - występuje- zaspy - występują Do 24 godz.Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych:- gołoledź 8 godz.- pośniegowa  |
| 6 | VI | Jezdnia zaśnieżona.Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. | - śnieg luźny - występuje- zajeżdżony - występuje- nabój śnieżny - występuje- zaspy - występują Do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych:- wszystkie rodzaje śliskości  |